**ДОДАТОК 6**

**до Резолюції**

**Для очистки та збереження водних ресурсів пропонуємо:**

1. Розробити типові проектні рішення (ТПР) очисних споруд господарсько-побутової каналізації для об’єднаних територіальних громад (ОТГ) або малих населених пунктів,

Продуктивність 1000 м3/добу; 2000 м3/добу; 2500 м3/добу; 5000 м3/добу 10000 м3/добу;

*Вартість типових проектів, дозволить економити значну частину коштів на розробку нових проектів.*

1. Врегулювати питання каналізування або встановлення малих очисних споруд для готельно-відпочинкових комплексів, санаторіїв та інших об’єктів розташованих у межах прибережно-захисних смуг урізу моря чи лиману в місцях відсутності централізованих мереж водовідведення.

Це зумовлено тим, що, відповідно до ст.88 Водного кодексу України визначається прибережна захисна смуга від урізу моря та лимана в межах 2 км. Однак в цій двокілометровій зоні наявне розташування великої кількості об’єктів інфраструктури, готельно-відпочинкових комплексів та ін. А відповідно до ст. 90. ВК України забороняється будівництво будь-яких очисних споруд, та споруд накопичувачів стічних вод на території прибережно-захисних смуг урізу моря чи лиману.

1. Розробити або внести зміни до існуючих   галузевих стандартів, щодо забруднення поверхневих вод, в частині визначення категорії по завислих речовинах, нафтопродуктах, органіці та ін., та затвердження їх законодавчо на державному рівні.
2. Розробити та затвердити законодавчо на державному рівні методологію та стандарти проведення розрахунку поверхневих і талих стічних вод, як основи проектування споруд очистки дощових і талих стічних вод.